**15.11.2022 r.**

1. Jaka jest droga transportowa dla zasilacza UPS (piętro , schody lub inne przeszkody)?

**Odpowiedź:** lokalizacja montażu zasilacza – parter, bez przeszkód typu schody.

1. Jaka jest wymagana odległość między UPS a wyłącznikiem REPO?

**Odpowiedź:** orientacyjna odległość między UPS a wyłącznikiem REPO ok 15 m.

1. Jaka jest wymaga odległość między UPS a zdalnym panelem?

**Odpowiedź:** orientacyjna odległość między UPS a zdalnym panelem ok 40 m.

1. Czy Zamawiający przygotuje instalację elektryczną między rozdzielnicą zasilającą a dostarczanym bypassem?

**Odpowiedź:** Zamawiający we własnym zakresie przygotuje instalację elektryczną między rozdzielnicą zasilającą a dostarczonym bypassem.

1. Czy dostarczany UPS ma być monoblokowy czy modułowy?

**Odpowiedź:** Dostarczony UPS powinien spełniać wszelkie wymagania wg opisu przedmiotu zamówienia – modułowy.