Załącznik nr 2

WRP.272.3.5.2021

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |
| --- |
| **Zakup sprzętu RTV i AGD do wyposażenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego** **dla osób niepełnosprawnych w Pułtusku przy ul. Białowiejskiej 5** |
| ZAMAWIAJĄCY: POWIAT PUŁTUSKI UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 11, 06-100 PUŁTUSK |
| Zamówienie jest realizowane w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne” – zadanie pn. „ Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusku z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych”. |
| **Kody CPV:****39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego** |
| **Sprzęt RTV i AGD** |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | **Szt.** | **Opis** |
|  | Telewizor 50 cali | 1 szt. | Telewizor o parametrach: - Rozmiar ekranu 50 cali - 126 cm;- Format HD / Rozdzielczość - 4K UHD - 3840 x 2160;- Częstotliwość odświeżania ekranu 50 Hz - 60 Hz;- Obraz LED;- Technologia i format HDR - HDR10 lub HDR10+, HLG (Hybrid Log-Gamma);- Podświetlenie matrycy: EDG LED lub Direct LED;- Tuner min. DVB-T2 i DVB-C i analogowy;- Funkcja Smart TV;- System smart;- Wi-Fi;- Łączność bezprzewodowa min. Bluetooth;- Przeglądarka internetowa;- HbbTV;- Funkcja Smart TV;- Aplikacje Smart TV: YouTube, Netflix, Amazon Prime; - Kompatybilność z asystentem głosowym Asystent Google;- System i moc głośników 2.0 / 2 x 10 W;- System dźwięku przestrzennego, regulacja tonów, korektor dźwięku;- Menu w języku polskim;- Telegazeta;- Możliwość aktualizacji oprogramowania; - Możliwość użycia klawiatury i myszki (funkcje Smart);- USB - zdjęcia, muzyka, film;- Digital EPG;- min. 3 złącza HDMI;- Złącza USB min. 1;- Złącze Ethernet (LAN);- Cyfrowe wyjście optyczne: - Kolor obudowy: czarny, grafitowy lub tytanowy;- Możliwość montażu na ścianie;- Waga max. z podstawą 13,5 kg; - Klasa energetyczna SDR – G;- Zużycie energii SDR max. 96 kWh/1000h;- Klasa energetyczna HDR – G;- Zużycie energii HDR max 122 kWh/1000h;- Pobór mocy (tryb czuwania) - 0,5 W;- Zasilanie 110 - 240 V 50/60 Hz lub 220 - 240 V 50/60 Hz;- instrukcja obsługi w języku polskim;- pilot. |
|  | Okap kuchenny | 2 szt. | Okap kuchenny w kolorze czarnym pod szafkowy – pod szafkę kuchenną typu pawlacz 60x45x45 cm: - wydajność maksymalna od 280 m3/h;- max poziom hałasu 75 dB;- oświetlenie ledowe lub diodowe diodowe 2x3 W;- sterowanie elektroniczne lub mechaniczne;- tryby pracy – pochłaniacz i wyciąg;- aluminiowe filtry przeciw tłuszczowe; - min. 2 stopniowa regulacja prędkości;- waga z opakowaniem max. 10 kg;- wyposażony w elementy niezbędne do montażu;- instrukcja obsługi w języku polskim. |
|  | Czajnik elektryczny | 3 szt. | Czajnik elektryczny o parametrach:- pojemność 1,7 l;- kolor czarny z el. Stali nierdzewnej;- element grzejny - ukryta grzałka lub płaska grzałka płytkowa;- antywapienny, wyjmowany filtr;- obrotowa podstawa;- możliwość otwierania pokrywy przyciskiem;- wskaźnik poziomu wody;- wykonany ze stali nierdzewnej;- moc grzałki 2200W;- podświetlony przycisk włączenia i wyłączenia;- automatyczne wyłączanie po osiągnięciu punktu wrzenia; - automatyczne wyłączenie po zdjęciu czajnika z podstawy;- funkcja ochrony przed włączeniem pustego czajnika;- zabezpieczenie przed przegrzaniem;- instrukcja obsługi w języku polskim. |
|  | Lodówka | 2 szt. | Lodówka z zamrażarką o wymiarach: wysokość od 180 cm do 190 cm, szerokość od 58cm do 62 cm, głębokość od 65 do 70 cm: - pojemność w zakresie min. 230 l chłodziarka + min. 87 l zamrażarka;- bezszronowa – system Pełny No Frost;- zamrażarka usytuowana na dole;- kompresor inwerterowy;- liczba drzwi – 2;- elektroniczne sterowanie;- możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi;- czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania min.16 h;- kolor – odcienie szarości/srebrny;- 1 agregat;- 2 termostaty;- wyświetlacz;- alarm niedomkniętych drzwi lub/i alarm wzrostu temperatury;- klasa energetyczna zamrażarki \*/\*\*\*;- klasa klimatyczna min. SN, T;- poziom hałasu do 40 dB;- średnie roczne zużycie prądu od 200 kWh do 275 kWh;- nowa klasa energetyczna E lub D;- klasa emisji hałasu C lub B;- waga z opakowaniem max. 80 kg;- system No-Frost;- szklane półki w chłodziarce min. 3; - 2 pojemniki na warzywa w chłodziarce;- funkcja szybkie chłodzenie;- komora świeżości;- 3 pojemniki w zamrażarce;- funkcja szybkie zamrażanie;- instrukcja obsługi w języku polskim. |
|  | Kuchnia elektryczna z piekarnikiem | 2 szt. | Kuchnia elektryczna o wymiarach głęb. od 59 cm do 62 cm, szer. od 49 cm do 52 cm, wys. od 80 cm do 90 cm do z indukcyjną płytą grzewczą:Piekarnik elektryczny:- system chłodne drzwi piekarnika;- oświetlenie piekarnika;- pojemność 58 – 65 l;- program samooczyszczania - czyszczenie parowe lub wkłady katalityczne;- prowadnice wytłaczane lub drabinkowe;- programator elektroniczny lub programator Tab;- termoobieg;- grill;- od 8 do 14 funkcji;Płyta- 4 pola grzewcze;- indukcyjna płyta grzewcza;- moc przyłączeniowa od 10 do 13 kW;- klasa energetyczna A;- Instrukcja obsługi w języku polskim;- Napięcie zasilania 230 V. |
|  | Robot kuchenny | 1 szt. | Robot kuchenny - planetarny o mocy 1000 V o parametrach:- funkcje: mielenie mięsa, mieszanie, miksowanie, rozdrabnianie – siekanie, ubijanie piany, tarcie na wiórki, tarcie ziemniaków, wyciskanie soku z cytrusów, ruch planetarny,- praca pulsacyjna;- regulacja obrotów;- liczba poziomów obrotów 6, 7 lub 8;- funkcje dodatkowe;- blender kielichowy;- pojemność kielicha od 1,2 l;- pojemność misy roboczej od 3,9 l;- dodatkowe wyposażenie - hak do wyrabiania ciasta, maszynka do mielenia mięsa, mieszadła, nasadka do tarcia, pokrywa ochronna, rozdrabniacz do warzyw i owoców, tarcza do cięcia;- instrukcja obsługi w języku polskim. |
|  | Mikrofalówka | 2 szt. | Mikrofalówka o mocy 700 W wolnostojąca o parametrach:- pojemność 20 l;- drzwi otwierane w lewo;- talerz obrotowy o wymiarach 24,5 cm; - oświetlenie wnętrza;- grill o mocy 1000;- sterowanie elektroniczne;- automatyczny dobór czasu rozmrażania;- funkcje podstawowe podgrzewanie i rozmrażanie;- min. 3 poziomy mocy;- kolor – odcienie szarości, czarny;- instrukcja obsługi w języku polskim.  |
|  | Zmywarka | 1 szt. | Zmywarka wolnostojąca o wymiarach głęb. od 58 cm do 62 cm, szer. od 59 cm do 62 cm, wys. od 84 cm do 86 cm:- wskaźnik czasu pozostałego do końca programu;- kosz dolny ze stojakami na talerze;- kosz górny z półką na szklanki;- możliwość opóźnienia startu pracy;- możliwość połowy załadunku;- programy zmywania min. automatyczny, ekonomiczny i ze zmywaniem wstępnym;- zewnętrzny panel sterowania;- elektroniczne sterowanie;- wskaźnik braku nabłyszczacza i soli;- wyświetlacz elektroniczny; - dno zmywarki ze stali nierdzewnej;- efektywność energetyczna: poj. kpl. min 13, klasa zmywaniaA, klasa emisji hałasu B lub C, klasa energetyczna E lub D;- zużycie wody na cykl w programie EKO max. 11 l;- zużycie energii na 100 cykli w programie EKO kWh;- klasa suszenia A;- zabezpieczenie przed dziećmi;- zabezpieczenie przed zalaniem;- instrukcja obsługi w języku polskim. |
|  | Żelazko | 1 szt. | Żelazko parowe o mocy od 2400 2800 W - funkcje: automatyczny wyłącznik, regulacja strumienia pary, pionowy wyrzut pary, blokada kapania, spryskiwacz, funkcja samooczyszczenia, automatyczny dobór temperatury, regulacja strumienia pary,- dodatkowe uderzenie pary od 180 do 270 g/min- pojemność zbiornika na wodę od 250 do 350 ml- wbudowana wytwornica pary- instrukcja obsługi w języku polskim. |
|  | Stół prasowalniczy -deska do prasowania | 1 szt. | Stół prasowalniczy (deska do prasowania) z regulacją wysokości:- blat o wymiarach 120 cm x 38 cm do 54 cm;- wys. maks. 90 cm do 100 cm;- min 2 stopniowa regulacja wysokości;- antenka podtrzymująca przewód;- metalowa podstawka pod żelazko;- metalowa stabilna półka na wyprasowaną bieliznę;- blat z pianki i pokrowca metalizowanego – odporne na temperaturę;- zintegrowany przedłużacz;- stabilna konstrukcja – blat osadzony na stabilnych nogach typu krzyżak; - instrukcja obsługi w języku polskim. |
|  | Pralka | 1 szt. | Pralka automatyczna wolnostojąca o pojemności znamionowej 8 kg lub 9 kg:- załadunek od przodu;- możliwość prania w 90 °C;- blokada drzwi;- silnik inwerterowy;- wyświetlacz i programator elektroniczny;- automatyczny dobór wody do wielkości załadunku;- maksymalna prędkość wirowania 1200 lub 1400 obr/min;- regulacja prędkości wirowania;- regulacja temperatury;- klasa energetyczna prania min. A;- klasa energetyczna wirowania min. B;- instrukcja obsługi w języku polskim. |
|  | Suszarka | 1 szt. | Suszarka automatyczna wolnostojąca kondensacyjna o pojemności znamionowej 8 kg lub 9 kg:- z możliwością wyboru czasu suszenia;- opóźnienie startu pracy;- programator i wyświetlacz elektroniczny;- silnik inwerterowy;- system suszenia pompą cieplną;- zbiornik na wodę;- instrukcja obsługi w języku polskim. |

\*Wszystkie sprzęty powinny posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa atesty i być dopuszczone do obrotu na terenie Polski.

…………………………………………… ……………………………………………

 (miejscowość i data) (podpis i pieczęć Wykonawcy)